附表2

**印制质量批质量不合格品明细表**

| 地区 | 序号 | 出版单位 | 种类 | 书 名 | 抽样册数 | 印刷企业 | 不合格品缺陷描述 | 不合格册数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **天津** | 1 | 新蕾出版社 | 1 | 35公斤的希望 | 32 | 天津新华二印刷有限公司 | 封三侧胶开胶 | 8 |
| **内蒙古** | 2 | 内蒙古人民出版社 | 1 | 史记：蒙古文 | 32 | 内蒙古金艺佳印刷包装有限公司 | 封三无侧胶 | 10 |
| **山东** | 3 | 山东科学技术出版社 | 1 | 健美训练方法50种 | 20 | 北京利丰雅高长城印刷有限公司 | P132-P133接版误差＞4mm，图片指示线条错位，影响阅读。 | 20 |
| **河南** | 4 | 大象出版社 | 1 | 整钱的艰难 | 20 | 河南省瑞光印务股份有限公司 | P90坏字 | 4 |
| **贵州** | 5 | 贵州教育出版社 | 1 | 记忆南极 | 13 | 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司 | P106-P107接版处文字不完整，影响阅读。 | 13 |
| **青海** | 6 | 青海民族出版社 | 1 | 野荆棘：藏文 | 20 | 甘肃新亚印务有限公司 | 封二无侧胶 | 6 |
| **中央****在京** | 7 | 海豚出版社 | 1 | 硃痕探骊 | 20 | 北京市十月印刷有限公司 | 书芯开裂 | 5 |
| 8 | 中国大百科全书出版社 | 1 | 中国儿童百科全书.日常生活 | 20 | 北京世汉凌云印刷有限公司 | P79图注字订进订口，影响阅读。 | 8 |
| **中央****在京**（续） | 9 | 煤炭工业出版社 | 1 | 采掘电钳工：技师、高级技师 | 20 | 北京市郑庄宏伟印刷厂 | P104-P105间折叠插页订口处无法打开，影响使用。 | 3 |
| 2 | 危险预知 | 20 | 北京市郑庄宏伟印刷厂 | 背胶、侧胶开裂，封面部分脱落。 | 3 |
| **总计** | 10种，涉及9家出版单位，9家印刷企业。批质量合格率为98.00%。（总品种500种） |